20    년    월    일     요일   시간 :                날 씨 :            장   소 :

학 교   학년   반    번   이  름 :

적외선 리모컨

리모컨의 원리를 알아보고, 리모컨으로 불이 켜지는 작품을 만들어 봅시다.

1. 리모컨(리모트컨트롤, remote control)은 무슨 이유로 만들어졌을까요?

2. 리모컨이 사용되는 기기는 어떤 것들이 있는지 생각해봅시다.

전지끼우개(3V, 1.5V 각1)2개, 건전지3개, 적외선센서, 적외선발광다이오드, LED2개, 사각콘넥터와 연결전선, 누름스위치, 골판지, 리모컨용케이스전개도

셀로판테이프, 뾰족한 물체(구멍 뚫기용), 꾸미기도구(색연필, 펜 등)

[리모컨 만들기]

1. 왼쪽 그림과 같이 회로를 연결합니다.

적외선다이오드와 스위치는 나중에 끼웁니다.

2. 각 연결부위가 잘 연결 되었는지 전선색깔을 확인합니다.

3. 리모콘 상자를 아래 그림과 같이 조립합니다.

4. 적외선다이오드와 스위치를 리모콘상자에 꽂은 다음 상자 안쪽에서 해당 콘넥터를 끼웁니다.

[수신부만들기]

1. 왼쪽 그림과 회로도를 보고, 각 부품을 조립합니다.

트랜지스터와 저항은 미리 끼우고, LED와 적외선센서는 나중에 끼웁니다.

2. 각 연결부위가 잘 연결되었는지 전선색깔을 확인합니다.

3. 골판지에 원하는 그림을 그려 넣고, LED(2곳)와 적외선센서의 위치를 정합니다.

각LED와 적외선 센서 간의 거리는 전선의 길이를 생각하여 정합니다.

4. 정한 위치에 뾰족한 물체로 뚫어 구멍을 냅니다.(지름 3mm이내)

5. 뚫어놓은 부분에 LED와 적외선센서를 앞면에서 꽂습니다.

6. 골판지 뒷면에서 해당 콘넥터(전선색깔확인!!)를 꽂습니다.

7. 리모컨의 적외선다이오드를 적외선센서에 가까이 대고 스위치를 눌러보아 LED에 불이 들어오는지 확인합니다.

8. 잘 작동 되면 골판지 뒷면의 LED와 적외선센서의 다리를 꺽어 고정하고, 전지끼우개를 셀로판테이프로 단단히 고정시킵니다.

1. LED, 적외선센서, 적외선발광다이오드 모두 긴다리가+, 짧은 다리가 - 으로 극성이 있습니다. 극성에 맞게 전선색깔을 확인하여 연결하세요.

2. 전선 및 LED다리 등 뾰족한 부분에 찔리지 않도록 주의하세요.

1. 리모컨을 수신부에 향하게 하고 스위치를 누르면 어떻게 됩니까? 각도와 방향  및 거리를 조절하면서 LED의 밝기를 관찰하여 보고 정리해봅시다.

2. 리모컨의 스위치를 누른 상태에서 손이나 여러 가지 물체로 적외선발광다이오드를 가리면 어떻게 됩니까?(예: 흰종이, 투명책받침, 투명자, 지우개, 손 등)

3. 적외선센서의 기능을 설명하여봅시다.

적외선은 IR(Infra red)이며, 태양에서 나오는 빛 중 가장 파장이 긴 눈에 보이지 않는 광선입니다. 태양빛이 뜨거운 것은 적외선이 들어있기 때문입니다.

오늘 실험에서 사용한 적외선발광다이오드(IRED, Infrared Emitting Diode)는 전기를 이용하여 적외선이 방출되게끔 한 다이오드이며, 적외선 센서(IR센서)는 적외선을 받아들이면 저항의 크기가 변하는 센서입니다.

적외선 센서는 보통 때는 저항이 커 전류가 흐르지 못하지만, 리모컨에서 적외선이 방출되면 적외선센서에서 적외선을 감지하여 그 저항이 작아지게 되므로 전류가 흐르게 됩니다. 이런 원리를 이용하여 멀리서도 TV의 전원을 켜거나 채널을 돌릴 수 있도록 한 것이 리모컨이지요.

집에서 TV를 켤 때도 방향이 맞지 않거나 너무 먼 거리에서는 리모컨이 작동되지 않는 것과 마찬가지로 오늘 만든 리모컨도 그 방향을 정확하게 맞추지 않으면 LED의 빛이 들어오지 않거나 약하게 들어옵니다.

리모컨이란 리모트 컨트롤(또는 리모트콘트롤러, remote controller)의 준말로 원격제어장치를 말합니다. 미국에서 TV내용에 광고가 많아지자 사람들이 빨리 채널을 돌리기 위해 보급되기 시작하였다고 하는데, 귀차니스트 들의 제일 첫 번째 보물이지요. ^^;