20    년    월    일     요일   시간 :                날 씨 :            장   소 :

학 교   학년   반    번   이  름 :

종이컵스피커

종이컵스피커를 만들어 들어보고, 스피커의 원리에 대해서 알아봅시다.

종이컵, 네오디뮴자석, 에나멜선, 이어폰 플러그, 필름통, 사포, 양면테이프

투명셀로판테이프, 가위(또는 니퍼)

1) 에나멜선의 양 끝을 사포로 문질러 표면을 벗깁니다.

2) 준비된 에나멜선을 필름통에 약 20회 감고 셀로판테이프로 필름통 입구부분에 고정시킵니다.

3) 종이컵의 바깥쪽 바닥 중앙에 네오디뮴자석을 양면테이프를 이용하여 붙입니다.

4) 에나멜선이 감긴 필름통을 종이컵바닥에 셀로판테이프를 이용하여 고정시킵니다.

☞ 자석이 필름통의 중앙에 오도록 하고, 셀로판테이프를 팽팽하게 당겨 고정시키세요.

5) 이어폰 플러그의 전선 두 가닥의 피복을 제거합니다.

6) 준비된 이어폰 플러그의 전선을 에나멜선 양 끝에 각각 연결하고, 테이프로 고정시킵니다.

7) 이어폰 플러그를 라디오나 핸드폰에 꽂아 볼륨을 최대로 한 다음 소리를 들어봅시다.

1. 종이컵 스피커에서 나는 소리를 들어보고 종이컵의 어디에서 소리(진동)가 나는지 만져봅시다.

2. 소리가 좀더 크게 나게 하려면 어떻게 해야 할까요?

우리가 소리를 들으려면 북의 가죽표면이 진동하여 소리를 듣듯이 공기를 진동시켜야 합니다.

라디오나 핸드폰이 가지고 있는 소리의 신호는 무엇일까요? 바로 전기적 신호입니다. 이 전기신호에는 소리의 크기, 진동수 등의 소리에 관련된 정보가 포함되어 있으며, 이것은 에나멜선을 감아만든 전자석에 입력됩니다. 신호를 받은 전자석은 신호에 따라 N극․S극의 방향과 자석의 세기가 다르게 나타나는데, 이것이 종이컵 바닥에 붙인 영구자석(네오디뮴자석)에 영향을 주어 자석을 밀거나 당기는 현상이 나타나게 됩니다. 영구자석이 움직일 때 영구자석이 붙은 종이컵 바닥이 진동하게 되어 종이컵 속에서 소리가 나게 되지요.

일반적으로 볼 수 있는 스피커도 같은 원리인데 종이컵 바닥에 해당하는 것이 ‘콘’이라고 하는 깔때기 모양의 판이며, 보통 검은 천(비닐) 속에 들어있어 보이지 않습니다.

1. 종이컵 바닥에 자석을 고정시킬 때 완전히 밀착되도록 붙여주세요.