20    년    월    일     요일   시간 :                날 씨 :            장   소 :

학 교    학년   반    번   이  름 :

플러버 (탱탱볼) 만들기

플라스틱과 고무(러버)의 중간 성질을 가진 플러버(탱탱볼)를 만들어 봅시다.

[생각해보기]

1. 플라스틱은 어떤 성질을 가지고 있나요?

2. 고무는 어떤 성질을 가지고 있나요?

[준비물] PVA가루, 붕사, 색소, 종이컵, 나무 막대, 컵(비커), 넓은 쟁반이나 비닐

[실험방법]

① 컵(비커)에 붕사를 넣고 물을 100ml(종이컵 2/3) 부어 녹인 후, 색소를 넣어줍니다.

② 종이컵에 PVA가루를 넣고 물을 조금(종이컵 1/5) 부어 잘 녹입니다.

③ PVA가루를 녹인 종이컵에 붕사 용액을 저으면서 조금씩 붓습니다.

④ 엉김이 생기면 건져내어 손으로 주물러 공 모양으로 만듭니다.

⑤ 인내심을 가지고 주무르면 완성!! 바닥에 튕겨 볼까요?

■ 실험 주의 사항 ■

1. 만들어진 플러버는 너무 세게 던지면 깨어질 수 있습니다. 조심하세요

2. 플러버를 만들 때 더운물을 사용하면 더 탄력있는 플러버가 됩니다.

[확인 학습]

1. 우리가 만든 플러버는 어떤 물질들이 서로 결합한 것인가요?

2. 단단한 플러버(탱탱볼)와 물렁물렁한 플러버를 만들려면 어떤 것을 달리 해주면 좋을지 생각해 봅시다.

[원리 학습]

PVA(폴리비닐알콜)는 비닐 알콜이 반복되는 구조를 갖고 있는 고분자로 그 구조에 수산화기(-OH)가 있어서 다른 고분자에 비해 물에 잘 녹는데, 고분자의 수산화기(-OH) 사이를 붕산이온이 끼어들어 서로 엉키게 만들어 준 것이 플러버입니다.

손으로 반죽을 하는 동안 분자들 사이에서는 결합이 일어납니다. 반죽을 충분히 하지 않으면 결합이 일어나지 않아 부서지는 것을 볼 수 있습니다.

폴리비닐알콜과 붕사가 결합하면 긴 사슬구조가 이루어지게 되는데 이것이 고무의 특징을 갖게 만듭니다. 합성고무는 탄성이 큽니다. 즉 통통 튀는 플러버를 만들 수 있는 것이지요.

고무의 성질을 가지고 있으면서 성형이 비교적 자유로운 플라스틱과 같다고 해서 플러버(flastic + rubber)라는 이름이 붙여졌습니다.

[느낀점]