20    년    월    일     요일   시간 :                날 씨 :            장   소 :

학 교   학년   반    번   이  름 :

PS열쇠고리

폴리스티렌의 성질을 이용하여 예쁜 열쇠고리를 만들고, 플라스틱의 열가소성에 대해 알아봅니다.

1. 내가 알고있는 플라스틱의 종류는 어떤 것들이 있나요?

2. 플라스틱에 열을 가하면 어떻게 될까요?

PS(폴리스티렌)플레이트, 열쇠고리, 사포, 면장갑

전기 오븐(미니토스터 등), 두꺼운 책(누르는데 사용), 알루미늄호일 약간

사용가능한 색칠도구-유성펜, 네임펜, 아크릴 물감, 색연필(사포로 표면을 거칠게 한 다음 사용)

1. PS플레이트에 유성펜으로 원하는 그림을 그립니다.(앞뒤로 장식가능합니다.)

1/4 크기로 줄어들므로, 그린 그림이나 글씨도 줄어듭니다.

글씨나 그림, 색이 4배정도 진해지므로, 의도하는 색보다 약하게 칠하세요.

너무 작은 글씨는 알아볼 수 없게 될 수 있으니 주의하세요.

A4플레이트에 작업한 경우는 원하는 모양으로 오려냅니다. A4플레이트 1장 = 2명분

2. 알루미늄호일을 울퉁불퉁하게 만들어 오븐에 깔고 예열을 합니다.(150~160℃)

3. 예열된 오븐 속의 호일 위에 PS모형을 넣고 약15초간 가열합니다.

잘 관찰하다가 줄어드는 것이 멈추면 약 5초정도 더 기다립니다.

4. 줄어든 PS플레이트를 꺼낸다음, 바로 두꺼운 책 사이에 끼워 눌러 펴줍니다.

반드시 면장갑 착용, 화상에 주의하세요.

5. 열쇠고리를 구멍에 끼워 완성합니다.

1. 전기 오븐 사용 시 주의사항을 잘 지켜주시고, 오븐에 의해 화상을 입지 않도록 주의하세요.

2. 줄어든 PS플레이트은 뜨거우므로 반드시 면장갑을 착용하여주세요.

1. PS플리에트를 가열하면 그 생김이 어떻게 되나요?

2. 그 외 다른 여러 가지 플라스틱을 같은 조건에서 가열하여 관찰하여봅시다.

우리 주변에는 여러 가지 플라스틱이 있는데 이를 가열하였을 때 녹는 것이 있고, 고온에서 타는 것이 있습니다. 녹는 플라스틱을 열가소성 플라스틱, 타는 플라스틱을 열경화성 플라스틱이라고 분류합니다.

열가소성 플라스틱은 가열하면 액체처럼 녹기 때문에, 녹인 후 다른 틀에 부어 굳히면 새로운 제품으로 만들 수 있어 재활용이 가능합니다. 이런 플라스틱에는 PVC, PE(LDPE, HDPE), PP, PS, PA(nylon), PET등이 있습니다.

<=왼쪽 그림은 스티렌의 분자구조인데, 가열하게 되면 녹색탄소 부분이 위로 흰색탄소 부분이 아래로 가게 되어 입체구조를 가지게 되어, 전체적으로 넓이가 좁아지고 두꺼워지게 됩니다.

일상생활에서 자주 접하는 스티로폼(styroform)도 스티렌의 이런 원리를 이용한 물질입니다.(스티렌이 부풀어 오른 상태)

열경화성 플라스틱은 처음 만들어 질 때 분자들이 서로 그물구조로 결합하여 굳어지므로 한번 굳으면 다시 녹지 않는 성질을 가집니다. 이 플라스틱으로 만든 제품은 고온에서 비교적 잘 견디고, 여러 가지 화학적 환경에 잘 견디므로 재떨이, 식기(멜라민)등 다양한 용도로 사용되지만, 재활용이 불가능하지요.