20    년    월    일     요일   시간 :                날 씨 :            장   소 :

학 교   학년   반    번   이  름 :

간단회로 장난감 - 소리

간단한 회로를 이용하여 멜로디가 나는 장난감을 만들어 봅시다.

[생각해보기]

1. 스피커, 스위치, 전선, 전지 는 전기 회로에서 어떤 기호로 나타낼까요?

스피커	스위치	전선	전지

[준비물] 두꺼운 도화지, 스피커, 전선, 스위치, 전지끼우개, 스냅, 건전지, 멜로디IC, 트랜지스터, 각 부품용 콘넥터, 전기테이프

가위, 색연필(사인펜), 투명셀로판테이프, 스트리퍼

[실험방법]

[콘넥터 조립하기]

1. 전선 끝의 탭 모양을 확인 한 후 그림과 같이 미리 조립합니다.(맨 뒷장 참조)

2. 모든 전선의 끝(탭 없는 쪽)의 피복을 제거합니다.

건전지의 스냅, 스피커의 전선도 모두 피복을 제거합니다.

①검정, ②빨강, ③노랑

(+)빨강, (-)검정

[각 콘넥터에 부품 꽂기]

1. 사각머리콘넥터에 멜로디IC와 트랜지스터를 꽂습니다.

2. 둥근머리콘넥터에 스위치를 꽂습니다.

[회로 연결하기]

1. 콘넥터에 연결된 부품들과 스피커, 전지를 그림과 같이 연결합니다.

전지의 (+)와 (-)극이 바뀌지 않도록 주의하세요.

멜로디 IC와 트랜지스터의 다리 번호를 잘 확인하여 연결하세요.(글자와 숫자가 써있는 면이 앞으로 오도록 꽂아야 합니다.)

‘전선연결부위’에서 각 전선을 모아 꼬아줍니다.

스위치와 스피커는 전선의 색깔과 상관없이 연결하여도 됩니다.

2. 스위치를 닫아 멜로디가 나는지 확인합니다.

3. 멜로디가 잘 나오면 전선의 연결 부분을 전기테이프로 감싸줍니다.

[장난감 만들기]

1. 만들고 싶은 장난감을 생각하여 그려봅니다.

2. 주변의 여러 가지 재료를 사용하여 장난감을 완성하고, 꾸밉니다.

*실험 시 주의 사항*

1. 부품의 다리에 손 등이 찔리지 않도록 주의하세요.

2. 전선의 피복을 벗길 때 다치지 않도록 주의하세요.

[확인학습]

★그림은 오늘 만들어본 부품의 회로도 입니다.

빈칸에 알맞은 부품 기호를 그리고 부품명을 써보세요.

[ 원리 학습 ]

전자제품의 부품과 그 연결된 모습을 간단한 기호로 알기 쉽게 나타낸 그림을 회로도라고 합니다. 굉장히 복잡하고 정밀한 기계나 로봇도 회로도를 보면 쉽게 그 내부구조를 알 수 있지요. 회로도에 나타내는 부품의 기호들은 세계적인 약속이므로 꼭 지켜야 하지요.

멜로디의 자료를 가지고 있는 부품이 멜로디IC 인데 'IC'란 집적회로(Integrated Circuit)라고도 부르며 트랜지스터, 저항, 콘덴서 등의 필요 부품의 기능을 한번에 집어넣은 것입니다. 다양한 모양이 있으며 오늘 사용한 것은 아주 간단한 모양의 것입니다.

스피커는 소리가 날 때 앞의 얇은 판에 손을 대보면 진동이 느껴지는데, 전류가 흐르면 영구자석과 전자석이 서로 밀고 당기면서 판을 울려 소리를 내는 부품입니다. 방송이나 콘서트 등에서 보는 아주 큰 스피커도 원리는 오늘 사용한 작은 스피커와 같답니다.

[ 느낀점 ]

-콘넥터 끼우는 방법-

사각 머리, 둥근 머리 상관 없이, 전선 끝의 탭 중 화살표 부분이 앞쪽으로 오게 하여 딱 소리 날 때 까지 끼워주세요.

옆의 그림에 나와 있는 전선은 사각머리 콘넥터용 전선이며 눈사람처럼 생긴 탭이 꽂혀있는 전선은 둥근머리 콘넥터용 전선입니다.

사각머리 콘넥터에는 검정, 빨강, 노랑 의 세 전선을

둥근머리 콘넥터에는 검정, 빨강 두 전선만 끼우시면 됩니다.

★ 트랜지스터와 멜로디IC의 글자나 숫자부분이 앞으로 오게하여 끼워야 합니다. 확인하여주세요.