비밀 회로

20    년    월    일     요일   시간 :                날 씨 :            장   소 :

학 교   학년   반    번   이  름 :

[실험목표]

전기 회로를 다양하게 표현하여 보고, 회로 찾기 게임을 하면서 전기 회로에 대하여 알아봅시다.

[생각해보기]

전구 2개, 전지, 전선을 이용하여

연결한 회로도 입니다. 전구 2개를

그림과 같이 연결한 방법을 무엇이

라 합니까? (               )

옆의 회로도에 스위치 2개를 장착

하여 각 스위치를 닫으면 한 개의

전구에만 불이 들어오도록 하여 봅

시다.(회로도에 그림으로 나타내세요)

[ 준비물 ] 구리테이프, LED(빨강,초록), 3V 전원장치세트, 받침상자, 핀, 철사, 스티커

가위, 스트리퍼(니퍼 또는 가위 대체가능), 셀로판테이프

[ 실험준비 ]

1. 받침상자를 오려내고, 테이프를 이용하여 받침상자를 조립합니다.

2. 구리테이프를 뒷면 그림과 같이 가위를 이용하여 오려냅니다.(4장)

구리테이프의 모양은 어떻게 응용하여도 좋습니다. 단 구리 테이프끼리 연결할 때에는 앞면끼리 서로 닿도록 하여야 전류가 통합니다.

3. 전원장치의 스냅은 약 2cm정도 피복을 제거합니다.

4. 전원장치를 연결한 다음 LED에 대보아 LED의 불이 들어오는지 확인합니다.

LED는 긴다리가 (+), 짧은다리가 (-) 입니다.

5. 철사의 양 끝을 스티커로 장식하여 준비합니다.

철사에 친구나 내가 찔리지 않도록 주의합니다.

[실험 시 주의 사항]

1. 실험 전 LED를 테스트 하고, 회로 연결시 LED와 전원장치의 극성을 주의하세요.

2. 철사에 친구나 내가 다치지 않도록 주의하세요.

[ 회로 만들기 ]

1. 그림 중 원하는 회로도를 고릅니다.(가 또는 나 중 택1)

2. 받침상자에 구리테이프를 붙입니다.

3. 핀을 이용하여 LED를 꽂을 구멍과 전원장치의 스냅을 꽂을 구멍을 뚫습니다.(위에서 아래로)

4. LED를 꽂은 다음 상자 안쪽에서 구부려 셀로판테이프로 고정합니다.

LED의 색은 원하는 대로 꽂아도 됩니다. 극성은 정확하게.

5. 스냅전선을 상자 안쪽에서 바깥쪽으로, 다시 바깥쪽에서 안쪽으로 꽂아 그림처럼 장치 한 다음 셀로판테이프로 고정합니다.(전원의 극성에 주의하세요)

6. 철사를 대보아 불이 들어오는지 확인합니다.

[확인학습]

1. 내가 만든 장치는 어떻게 연결하면 불이 들어올까요?

빨간색불 :

초록색불 :

들어오지않음 :

2. 내가 만든 장치를 회로도로 나타내 봅시다.

[원리학습]

[확인학습]에서 내가 만든 장치를 회로도로 나타내 보았나요?

우리가 만든 장치는 [생각해보기]에 있는 회로와 같은 회로입니다.

다만 스위치 부분(구리테이프 부분)을 길게 늘여 놓아 서로를 연결해야만 불이 들어오게 되어 있지요.

회로도란 여러 가지 전자 부품들을 그림으로 간결하게 나타낸 것이며, 간단해 보이는 차임벨에서부터 로봇까지 모든 전자제품을 만드는 기본지도입니다.

실제 연결은 복잡해 보이지만 그것을 회로도로 정리하면 알기 쉽습니다. 일상생활에서 사용하는 여러 가지 전자부품 속 연결들도 회로도로 정리해보면 훨씬 쉽게 알아볼 수 있습니다. 단 국제적인 약속인 회로도의 여러 가지 부품기호는 반드시 정확한 모양을 지켜 그려야 하지요.

왼쪽 로봇의 센서회로도

[ 게임 ] - 비밀 회로 찾기

★ 친구에게 내 비밀 회로 장치에 어떻게 하면 불이 들어올지 생각하게 합니다.

★ 실제로 철사를 이용하여 불이 들어오도록 하여봅니다.

★ 들어오는 LED의 색을 이용하여 재미있는 게임을 해 볼까요?

[ 느낀점 ]