20    년    월    일     요일   시간 :                날 씨 :            장   소 :

학 교   학년   반    번   이  름 :

투명 열쇠 고리

굳으면 플라스틱이 되는 액화수지와 경화제를 사용하여, 투명한 열쇠고리를 만들어 봅시다.

[생각해보기]

1. 플라스틱의 원료는 무엇일까요?

2. 플라스틱은 어떤 성질을 가지고 있나요?

[준비물] 열쇠고리, 조개, 액화수지, 경화제, 플라스틱비커, 스포이트, 스틱, 코팅필름,  사진, 가위, 말린 꽃(가능하면)

[실험방법]

1. 코팅필름을 열쇠고리 틀에 맞게 자릅니다.

2. 사진의 앞면에 코팅필름을 붙입니다.

완전히 밀착 되도록 잘 눌러주세요.

3. 열쇠고리 틀에 사진을 넣고 뒷면을 조개나 말린꽃으로 장식하여 줍니다.

틀 속에 들어갈 수 있다면 어떤 것도 좋습니다.

4. 비커에 액화수지와 경화제를 10 : 6의 비율로 넣습니다.

5. 위의 비커에 색소를 넣고 잘 저어줍니다.

금방 굳지는 않지만 20~30분 이상 지나면 굳기 시작하므로 주의하세요.

6. 스포이트를 이용하여 장식한 열쇠고리 틀 속에 용액을 떨어뜨립니다.

틀 위로 용액이 넘치지 않게 주의하세요.

완전히 굳을 때 까지 만지지 마세요.

7. 완전히 굳은 후 관찰하여 봅니다.

[실험 시 주의 사항]

1. 액화수지나 경화제가 손에 묻지 않도록 주의하세요.[알코올로 닦아주세요]

2. 용액이 열쇠고리 틀 위로 넘치지 않게 주의하세요.

3. 액화수지가 굳기 전까지는 손대지 마세요. 손자국이 남습니다.

[확인학습]

1. 액체의 수지를 굳혀 만드는 플라스틱은 어떤 점이 좋을까요?

2. 다 쓰고 난 플라스틱은 어떻게 처리하여야 할까요?

[원리학습]

플라스틱이라는 인조재료는 대부분이 석유이고, 다음이 천연가스, 그리고 일부는 석탄을 원료로 사용합니다. 이것들로부터 분자량이 작은 원료를 먼저 만들고, 이것을 고분자화하여 플라스틱 재료로 사용합니다.

1868년 미국 J.W.하이엇이 상아로 된 당구공의 대용품으로 발명한 셀룰로이드가 세계 최초의 플라스틱입니다. 그 후 L.H.베이클랜드가 1909년 발명한 페놀포르말린 수지(베이클라이트)가 이를 대체하였으며, 이것이 외관상 송진(resin)과 비슷했기 때문에 일반적으로 합성수지라고 하였고, 이런 연유로 그 후 인조재료를 합성수지라고 하게 되었습니다.

일반적인 플라스틱은 마음대로 색을 입힐 수 있고, 직사광선에 강하며, 액체상태에서 틀에 넣어 굳히므로 원하는 모양을 쉽게 만들 수 있는 장점이 있습니다. 하지만 최고 사용온도는 80℃정도로 낮아 열에 약한 편입니다. 여러 가지 조건에서 잘 부식되지 않아 좋은 재료로 평가받습니다.

하지만 플라스틱은 이러한 조건 때문에 사용 후의 처리가 매우 골치아픈 과제로 떠오르고 있습니다. 땅 속에 묻어도 썩지 않고, 태우면 해로운 연기를 발생키니까요. 반드시 다른 쓰레기들과 같이 버리지 않고 따로 모아 재활용 할 수 있도록 하여야 합니다.

[느낀점]